***CAIET DE SARCINI***

Prevederile cuprinse în prezentul caiet de sarcini fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor conform cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele precizate în caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la caietul de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Achiziția se va face cu respectarea legislației referitoare la achizițiile publice și prevederilor normativului EN 1789 sau altor cerințe care atestă conformarea producătorului de ambulanțe unor standarde de calitate și securitate.

Ofertantul trebuie să menționeze explicit denumirea produsului ofertat, modelul, codul, firma producătoare, originea și să prezinte pliante , fotografii, video, etc.

Ofertantul trebuie să stabilească componența produsului pe care îl oferă, pentru a corespunde tuturor cerințelor din prezentul caiet de sarcini. Componența produsului trebuie să asigure funcționarea la parametrii solicitați și cerințele de omologare fără a necesita alte achiziții.

Livrarea se va face de către furnizor la sediul autorității contractante.

***SPECIFICAȚIILE TEHNICE:***

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIERE | Nivelul minimum/obligativitatea |
| ***I.Echipaj transport sanitar***Numărul de locuri: min 3+1 ( pacient ).* în cabină: min.2 locuri( șofer+pasager)
* în celula sanitară: min. 1 loc pentru asistent și un loc pentru pacient pe targă.
 | DA |
| ***II. Caracteristici tehnice și de performanță:*** |  |
| ***Motor:**** combustibil: motorină/benzină
* putere: min.140 CP
* cilindree: max. 2500 cm3
 | DA |
| ***Parcursul:*** max.300 000 km | DA |
| ***Anul fabricării:*** min.2015 | DA |
| ***Norma de poluare***: min. Euro 5 | DA |
| ***Cutia de viteze***: mecanică/ automată | DA |
| ***Tracțiune***: 4x2/ 4x4 | DA |
| ***Tipul caroseriei:***Autosanitara va fi constituită dintr-o singură bucată tip autoturism  | DA |
| ***Sistem de frînare:*** * sistem de antiblocare a roților ( ABS )
* sistem control tracțiune ( ESP sau echivalent )
* servo asistat
 | DA |
| ***Bateria și generatorul:**** Alternatorul trebuie să producă suficientă putere pentru a acoperi necesarul de energie pentru tot echipamentul electric al autovehiculului și al dotărilor specifice suplimentare
 | DA |
| ***Instalația electrică:**** Prize de 12V pentru aparatura medicală – min.1 buc.
* Toate circuitele din interior vor avea siguranțe automate și/sau întrerupătoare separate prevăzute de construcție.
* Siguranțele sau întrerupătoarele trebuie să fie semnalizate corespunzător, iar funcția fiecărui circuit fa fi ușor identificabilă.
 | DA |
| ***Geamuri:**** electrice
 | DA |
| Roata de rezervă | DA |
| ***Sistem de avertizare vizuală și acustică***:* Sistem de avertizare vizuală cît și acustică, conform normelor legale în domeniu
* Autospeciala va fi echipată cu două girofaruri stroboscopice LED albastru fixate pe acoperiș
* Puterea sirenei va fi de min. 75W
 | DA |
| ***Materiale și dispozitive auxiliare:**** Cric – 1buc.
* cheie roți – 1 buc.
* Stingător de incendiu – 1 buc.
* trusă medicală – 1 buc.
* Triunghi/lămpi de avertizare – 2 buc.
* Set covorașe interioare.
* Mănuși protecție pentru accidente - 1 pereche.
* Cuțit tăiere centuri și ciocan spart geamurile – 1 bucată.
 | DA |
| Autospeciala să nu fie accidentată sau fost accidentată; | DA |
| ***Alte dotări***: un sistem extern de spălare a parbrizului | DA |
| ***Alte dotări***: sistem de ventilație și aer condiționat | DA |
| ***Alte dotări***: airbaguri șofer și pasager | DA |
| ***Alte dotări***: oglinzi retrovizoare | DA |
| ***Alte dotări***: închidere centralizată  | DA |
| ***Celula sanitară***: * Număr uși: două uși spate și una laterală pentru acces asistent,
* Scaun pentru lucrătorul medical, montat pe pereții celulei sanitare: min.1buc.
* Scaun de transport pliabil pacient cu rotile cu sistem de imobilizare pacient, fixat pe panoul celulei – 1 buc.
* Tubulatura pentru aer condiționat,
* Executată din materiale lavabile și dezinfectabile,
* Separată de cabina șofer/pasager printr-un panou despărțitor, prevăzut cu geam culisant
* Pe pereții celulei sanitare vor exista diverse dulapuri pentru materiale sanitare și altele.
* Instalație electrică formată din tablou general, iluminat interior.
* Asigurarea ventilației în celula sanitară
 | DA |
| ***Echipament medical:**** Targă transport pacient cu sistem de rulare pe podea, tren escamotabil, mecanizm de blocare a tărgii în timpul mersului și centura de siguranță pentru imobilizarea pacientului în timpul transportului.
* Saltea moale cu mînere pentru transportare pacient.
 | DA |

***ALTE SPECIFICAȚII:***

Sistem de avertizare vizuală și acustica va fi conceput în așa fel încît sirena nu va operabilă decăt atunci cînd gerofarurile vor fi în funcțiune. Sistemul de avertizare va fi funcțional chiar dacă motorul va fi oprit. Operarea se va face prin butoane situate în cabina șoferului și în partea din spate a autosanitarei. Lampa va fi amplasată în partea superioară a autovehiculului. Sirena va fi operabilă din compartimentul șoferului, avînd un buton de pornit/oprit general.

Construcția bateriei și toate conexiunile ei vor fi astfel concepute încît să prevină producerea unui scurt-circuit din neatenție. Cablajul trebuie să suporte mai mult decît încărcătura maximă a siguranțelor sau a întrerupătoarelor.

Sistemul de ventilație va asigura înlocuirea volumului de aer din interior. Sistemul va avea posibilitatea de a întroduce si a evacua aer în/din interiorul mașinii.

***CONDIȚII DE LIVRARE:***

Produsul va fi livrat sub formă de unitate funcțională ( ulei pentru motor., soluția de răcire., filtrele – salon, ulei, combustibil, aer., curelele – motor, generator, - vor fi schimbate, cu termen de garanție acordat de un centru tehnic autorizat din R.Moldova ), la sediul beneficiarului conform contractului care se va încheia și termenul comercial stabilit.

Transportul la beneficiar se realizează pe cheltuiala furnizorului.

Produsul va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele documente:

* actele eliberate de către Departamentul Vamal și alte instituții abilitate, ce confirmă veridicitatea întroducerii autospecialei pe teritoriul R.Moldova, cu trecerea procedurilor vamale cuvenite pentru înmatricularea unității de transport.
* Cartea de identitate a autospecialei.
* Factura fiscală în original.
* Inventar al completului produsului.
* Manual de utilizare a autovehiculului.
* Fișa de întreținere a transportului, din țara de origine.
* Ultimul raport tehnic din țara de origine,

***MODUL DE RECEPȚIE:***

1. Livrarea produsului se va face obligatoriu în prezența reprezentantului desemnat al achizitorului.
2. La sediul beneficiarului, înainte de introducerea produsului în depozit se va executa recepția cantitativă și calitativă de către o comisie numită de către autoritatea contractantă cu respectarea legislației în vigoare. Comisia va verifica produsul livrat din punct de vedere al respectării cerințelor de calitate specificate de furnizor în oferta depusă și va semna documentele fiscale de însoțire care atestă recepția.
3. În caz în care produsul nu corespunde calitativ, autoritatea contractantă va întocmi un act de refuz pe care îl va înmâna delegatului furnizorului. În acest caz furnizorul se obligă să excludă defectul și să livreze bunul în termen de maximum 10 zile de la constatarea deficienților.
4. În cazul în care furnizorul nu va înlocui produsul neconform în maximum 10 zile, autoritatea contractantă va putea aplica prevederile contractuale privind rezilierea contractului.

***Președinte grupului de lucru Anatol FORTUNA***